Шаблон инструкции по эксплуатации КТС по ГОСТ 34

Структура и содержание документа

Требования к структуре инструкции по эксплуатации КТС по ГОСТ 34 устанавливаются РД. В общем случае документ должен состоять из следующих разделов:

1 Общие указания  
1.1 Вид оборудования, для которого составлена инструкция  
1.2 Наименование функций АС, реализуемых на данном оборудовании  
1.3 Регламент и режимы работы оборудования по реализации функций  
1.4 Перечень эксплуатационных документов, которыми должен дополнительно руководствоваться персонал при эксплуатации данного оборудования  
2 Меры безопасности  
3 Порядок работы  
3.1 Состав и квалификация персонала, допускаемого к эксплуатации оборудования  
3.2 Порядок проверки знаний персонала и допуска его к работе  
3.3 Описание работ и последовательность их выполнения  
4 Проверка правильности функционирования  
5 Указания о действиях в разных режимах

Содержание документов является общим для всех видов АС и, при необходимости, может дополняться разработчиком документов в зависимости от особенностей создаваемой АС. Допускается включать в документы дополнительные разделы и сведения, объединять и исключать разделы.

Содержание документов, разрабатываемых на предпроектных стадиях по [ГОСТ 34.601](http://technicaldocs.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8234/%D0%BD%D0%BF%D0%B0/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8234.601-90), и организационно-распорядительных определяют разработчики в зависимости от объема информации, необходимой и достаточной для дальнейшего использования документов.